**Ställa upp en dörr**

**Ställ upp ett antal minuter**

**Tryck 2A - visa kort, tryck den siffra som motsvarar uppställningstiden – avsluta med A**.

Siffrorna 1 - 23 motsvarar timmar och 01 - 059 motsvarar minuter.

Exempel 1: För att ställa upp dörren en timme:

**Tryck 2A - visa kort - tryck 1 - tryck A.**

Exempel 2: För att ställa upp dörren 45 minuter:

**Tryck 2A - visa kort - tryck 045 - tryck A.**

**Ställa upp en dörr tillsvidare**

För att ställa upp dörren tills vidare:

**Tryck 2A - visa kort - tryck A.**

Summern i läsaren ljuder ett kort tag när dörren ställs upp **tills vidare**.

Om man vill avbryta uppställningen av dörren innan det aktuella dörrfunktionsschemat, eller uppställningstiden gått ut:

**Tryck 2B - visa kort.**

**Lås ner med kort**

Ger en person rätt att från läsaren låsa en viss dörr som är automatiskt satt olåst enligt ett schema.

Om man vill låsa en dörr som är uppställd enligt ett **schema:**

**Tryck 3A - visa kort.**

För att återgå till gällande dörrfunktionsschema: **Tryck 3B - visa kort.**